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ВСТУП
Кваліфікаційна робота ґрунтується на матеріалах інженерно-геологічних вишукувань  на ділянці проектованого будівництва Логістичного центру ст. Дачне. 

Мета роботи: виявити несучу здатність грунтів, методом статичного зондування, складаючих ділянку будівництва Логістичного центру.
Територія ділянки вишукувань характеризується складними інженерно-геологічними умовами будівництва, пов'язаними з наявністю товщі лесових грунтів, їх просадковими властивостями і потенційною підтопленістю території.

У зв'язку з цим були поставлені і вирішені наступні завдання:

 
-  уточнення геологічних і гідрогеологічних умов ділянки;

- визначення фізико-механічні характеристики грунтів складаючих  ділянку;

- дослідження проб грунтів в Геотехнічній лабораторії;

- аналіз результатів і обробка матеріалів польових і лабораторних робіт,           виділення ІГЕ;
- надати відповідні рекомендації.

У процесі виконання роботи використовувалися фондові матеріали технічного звіту ПП «НАЧАЛО»,  згідно з угодою № 02-04/1 з ТОВ "Инрайз Девелопмент", геологічною групою ПП "НАЧАЛО" в квітні-травні 2012 р. були виконані комплексні інженерно-геологічні дослідження на ділянці проектованого будівництва Логістичного центру за адресою: Одеська область, Біляівський район, землі Нерубайської сільської Ради, масив №2, ділянки №№ 11-13. 
ВИСНОВКИ

Грунти ІГЕ- 2, 3а,  які складають ділянку, мають просадку від додаткового навантаження за умови їх повного водонасичення до глибини ≈3,00 м. Потужність товщі просадки зменшується у бік тальвега балки і відповідає глибині залягання грунтових вод. 


Глибина залягання рівня підземних вод в межах ділянки досліджень не витримана по площі, поступово зменшуючись із заходу на схід у бік тальвега балки. Таким чином, якщо за граничну глибину залягання рівня підземних вод прийняти глибину 2,0 м від поверхні землі (ДБН В.1.1-25-2009, п.п. 1.5-1.7.), то до горизонталі з відміткою 68,80 м територія категорується як потенційно підтоплювана, а нижче цієї відмітки, у бік тальвега балки - підтоплена з глибинами залягання рівня підземних вод менше 2,0 м. [25].

У комплексі цих досліджень були проведені опитно-фільтраційні роботи за визначенням коефіцієнта фільтрації супісків лесових (ІГЕ- 3). Максимальне значення коефіцієнта фільтрації склало 0,77 м/добу, мінімальне - 0,12 м/добу, середнє значення - 0,43 м/добу. Нормативні коефіцієнти фільтрації для грунтів інших ІГЕ.


В процесі будівництва і експлуатації Логістичного центру на досліджуваній території виникне збільшення техногенного навантаження на грунтовий масив ділянки, яке спричинить техногенні зміни складових водного балансу і існуючих гідрогеологічних умов - відбуватиметься підвищення існуючого рівня підземних вод.

Нормативну глибину промерзання грунтів основи рекомендується визначати відповідно до п. 7.5.3 ДБН В.2.1-10-2009 (нормативна глибина промерзання глинистих грунтів основи згідно СНиП 2.01.01-82 складає - 0,80 м). [23].
 Сейсмічність району будівництва - 7.


Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки - ІІІ (третя). 
  Проаналізувавши всі матеріали, можно дати такі рекомендаціі:
1.
Грунтом основи стрічкових фундаментів проектованих будівель і споруд може служити суглинок лесовий легкий, жовто-бурий (ІГЕ- 2), в твердій і напівтвердій консистенції.

2.
 Грунтом основи для пальових фундаментів може бути рекомендований суглинок важкий, червоно-бурий (ІГЕ- 6), в твердій і напівтвердій консистенції. Перед забиванням паль рекомендується виконати випробування дослідного куща паль відповідно до норм ДБН. Можливий розгляд варіантів використання як основи пальових фундаментів глин ІГЕ- 7 і ІГЕ- 8.

3.
При розробці проекту рекомендується передбачити комплекс конструктивних і водозахисних заходів, що відповідають грунтовим умовам ділянки по просіданню (ДБН В.1.1-5-2000 частина ІІ).

4.
При проектуванні рекомендується передбачити комплекс заходів інженерного захисту території по відвертанню розвитку процесу підтоплення відповідно до вимог ДБН В.1.1-25-2009. Доцільною видається розробка комплексу дренажних споруд. При проектуванні рекомендується передбачити гідроізоляцію заглиблених конструкцій зважаючи на високу корозійну активність підземних вод.[25].
5.
Передбачити зрізання і видалення родючого грунту шару І на глибину від 0,20 до 0,50 м для подальшої рекультивації згідно п. 2.14 ДБН В.2.1-10-2009. [23].
6.
При виробництві робіт не допускати промерзання і замочування грунтів основи.
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