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ВСТУП
            В серпні 2018 року виробництво "Укрпівдендіпроводгосп" виконав комплекс інженерно-геологічних вишукувань для обґрунтування робочого проекту «Будівництво складу підлоги зберігання зерна за адресою: вул. Виноградна, 21-б с. Молодіжного, Овідіопольського району Одеської області».
 Мета роботи  – вивчення інженерно-геологічних умов ділянки будівництва складу зберігання зерна  в Овідіопольському районі  Одеської області.
          В зв’язку з метою були поставлені та вирішені наступні задачі:

· зібрати і проаналізувати фондові та літературні джерела;

· дослідити природні умови району робіт;

· проаналізувати матеріали польових і лабораторних робіт;

· дати оцінку складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва;
· надати необхідні рекомендації.

Робота виконана за літературними джерелами та фондовими матеріалами  «Укрпівдендіпроводгосп» та ПричорноморДРГП.
Автор висловлює подяку співробітникам «Укрпівдендіпроводгосп» за надані матеріали та методичну допомогу.

ЗАКЛЮЧЕННЯ
В адміністративному плані ділянка робіт знаходиться на території с. Молодіжного, Овідіопольського району Одеської області. 
У геоструктурному відношенні територія досліджень відноситься до Причорноморської западини, накладеної на структуру Східно-Європейської платформи. Виконана Причорноморська западина крейдовими, палеогеновими і неогеновими відкладами, які трансгресивно і незгідно залягають на докрейдових утвореннях
В гідрогеологічному відношенні розміщена в межах північного крила Причорноморського артезіанського басейну. Підземні води розповсюджені у всіх стратигра​фо-генетичних комплексах: від сучасних до архей-протерозойських. 
Ділянка будівництва являє собою пустир, що розташований на рівній ділянці рельєфу з трав'янистою рослинністю, складеного з поверхні ґрунтовим шаром потужністю 0,6 ... 0,7 метрів.
Геологічний розріз в межах ділянки досліджень на розвідану глибину до 23,5 метрів складний четвертичной еолово-делювиальной товщею лесовидних суглинків (vd, v III-I, шари № 1 ... 10) і глин (шар № 11).

Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю ґрунтового водного горизонту, що залягає на глибині 13,08 ... 14,4 метра з уклоном у південно-східному напрямку. Водовмісні породи леси (шар № 8) і суглинки середні (шар № 9). 
За сульфатним показником вода сильноагресивна до бетону з портландцементу марки W4 за водопроникністю. За хлоридним показником вода слабоагресивна до арматури залізобетонних конструкцій при періодичному замочуванні і неагресивна при постійному зануренні. За іншими показниками вода до бетону неагресивна.

В технічному завданні (основні відомості) зазначено, що технологічний процес експлуатації споруди – сухий, тому доступ додаткової техногенної інфільтрації виключено.
В інженерно-геологічному розрізі виділено 11 шарів і 11 ІГЕ. Шари № 5 і № 6 об'єднані в ІГЕ V. Шар № 8 розділений на два ІГЕ на ґрунти, що залягають вище рівня ґрунтових вод і ґрунти водонасичені.

Ґрунти в основі споруди до глибини 12,2 ... 12,7 метрів твердої консистенції. Ґрунти шару № 2 з глибини 2,8 метра і шари №№ 3–6 мають просадні властивості. Величина просідання при їх замочуванні і побутовому тиску складе 13 ... 15 сантиметрів. 
Тип ґрунтових умов по просадності – другий.

У сформованих природних і техногенних умовах значний підйом рівнів ґрунтових вод і замочування просадних ґрунтів не прогнозується.
Категорія складності інженерно-геологічних умов –  III.
В якості підстави для стрічкових фундаментів і фундаментів плита рекомендуються ґрунти шарів № 2 ... 6. 

Нормативну глибину сезонного промерзання ґрунтів рекомендується прийняти 0,32 метра.

Сейсмічність району по карті А ЗСР-2004 – 7 балів.

Сейсмічність майданчика будівництва рекомендується прийняти 7 балів.
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