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ВСТУП

Актуальність дослідження. Передача тривимірності завжди викликала інтерес у традиційній картографії, хоч і була пов'язана з багатьма труднощами. Вже перших картографічних малюнках древні картографи намагалися показати місцевість схематичними перспективними малюнками окремих пагорбів, хребтів і гір. Удосконалення методів картографування рельєфу з розвитком технологій геоінформаційних систем продовжується і в наш час, представляючи свої переваги та перспективи розвитку у картографії.
«Однією з суттєвих переваг ГІС-технологій у порівнянні з традиційними
«паперовими» картографічними методами дослідження є можливість створення тривимірних просторових моделей. Основними координатами таких ГІС-моделей, крім широти та довготи, є дані про висоту. Крім того, система може працювати з десятками та сотнями тисяч позначок висот замість одиниць та десятків, що було можливо при «паперовій» картографії»[3].
«Актуальність використання ЦМР пояснюється, перш за все, тим, що вона забезпечує більшу наочність та інтерпретацію даних, дає можливість передати найбільш повну інформацію про зміни об'єктів та середовища, що вивчається, з часом, а також дозволяє реалізувати багато прикладних завдань. яку неможливо вирішити, використовуючи двовимірні дані. ЦМР, у свою чергу, дозволяє оперативно створювати серію тематичних карт найважливіших морфометричних показників: гіпсометричну карту, карти крутості схилів та карти експозицій, а на їх основі карти ерозійної небезпеки, напрямки. поверхневий стік, геохімічна міграція елементів, стійкість ландшафту тощо. Крім того, за допомогою таких моделей користувачі можуть розраховувати об'ємні характеристики поверхонь та схилів, експозиції та затінення місцевості, а також будувати профілі та ізолінії поверхні місцевості»[3].
Метою магістерської роботи є дослідження показників оптимізації землекористування, що визначаються крутістю схилу території, що вивчається.
Для досягнення сформульованої мети було складено та вирішено перелік
3


завдань:
1) ознайомитись з областями застосування результатів цифрового моделювання місцевості;
2) ознайомитись з функціоналом модуля Вертикальний картограф;
3) використовувати ГІС MapInfo та її модуль вертикальної карти для моделювання цифрової моделі місцевості території Глибоківської сільради;
4) розраховувати та аналізувати показники оптимального використання земельних ресурсів за певними значеннями ухилу території.
Об'єктом дослідження є територія Глибоківської сільської ради.
Предмет дослідження є програмний модуль тривимірного аналізу Upper Mapper.
Практичне застосування одержаних результатів. Рекомендовані рішення, отримані в ході аналізу, можуть бути використані в процесах вирішення прикладних задач з використанням цифрової моделі рельєфу з урахуванням специфіки роботи модуля Вертикальна карта в навколишньому середовищі. Таким чином, можна удосконалити проектні та прогнозні рішення розвитку території.
Структура і обсяг роботи .  Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота представлена на 80 сторінках формату А4. Список використаної літератури містить 19 найменувань.









ВИСНОВКИ

1. Сьогодні цифрові методи та інструменти займають лідируючі позиції у всіх видах робіт, збиранні інформації для створення моделей місцевості. Ці пристрої не поступаються точності аналоговим методам (класичним чи традиційним), досить продуктивні, інформативні і вимагають трудомісткої обробки, оскільки існують програмні засоби, дозволяють підвищити швидкість і точність даних, виключивши людську працю. помилка
2. Створено ГІС-модель утримання земельних ресурсів на території Глибоківської сільської ради, яка дозволила проаналізувати структуру земельних ресурсів, розрахувати забезпеченість земельними ресурсами на одного землевласника та землекористувача, визначити земельну забезпеченість. індикатори. із земельними ресурсами у розрізі суб'єктів державного управління (села, сільські ради). Найбільші показники площі земель, що обробляються, знаходяться на території Глибоківської сільради – 1743 га.
3. Розкодовані аерокосмічні знімки Landsat-8 та Sentinel-2. Були сформовані основні верстви: кордон села, гідрографія, ліси, автомобільні та залізниці, кордон населеного пункту, пасовища та сіножаті як один загальний шар, що обробляються землі.
4. Для даної досліджуваної території було створено цифрову модель місцевості території Глибоківської сільради з використанням топографічних карт масштабу 1:25 000. Експозиція та крутість схилу визначалися у програмному середовищі Mapinfo у меню вертикального картографа.
5. Для території Глибоківської сільради проаналізовано оптимальне землекористування з урахуванням крутості схилу, застосовуючи А.М. Третяка. З метою аналізу та визначення показника оптимального використання земельних ресурсів для території Глибоківської райради, де крутість схилової поверхні варіюється від 0 до 4°, у програмі Mapinfo pro створено схему карти, що показує векторизований шар – Орні землі. Визначено, що ділянка з нахилом 0-4 площа оброблюваних земель – 9803 км2. Норма оптимального використання сіна та пасовищ становить 1329 км2 проти


1759 км2 (43% та 57% відповідно). Селище Глибоке має загальну площу лісових угідь 19,4 км2, з яких лише 5,81 км2 розташовані на схилах крутістю до 4°. Оптимальна вартість використання цієї категорії земель складає 13,59 км2 території (70 відсотків загального індексу земель лісового фонду).
6. Розрахунки щодо визначення показників оптимальності проводилися також у розрізі категорій земель. При ухилі до 7˚ оптимальна норма використання ріллі для району Глибоківської сільради становить 10,87 км2 (97,9%). Для сінокосів та пасовищ діапазон крутості схилу для оптимального використання становить 0–14˚. Показник оптимального землекористування становить 2,99 км2 (96,8%). Площа лісових земель, розташованих на ділянках з крутістю схилів більше 8, становить 5,91 км2, причому більша її частина - 13,48 км2 - припадає на ділянки з крутістю схилів до 8. Тобто норма оптимального землекористування лісових ресурсів на території, що досліджується, становить 30,5 відсотка.
7. Отримані дослідження щодо визначення оптимальних показників використання земель різного призначення не можна вважати повністю об'єктивними. Суб'єктивізм виникає через врахування лише одного з основних факторів - крутості схилу - та неврахування інших факторів, зокрема: ґрунтів, водойм, транспортної доступності, антропогенного впливу, економічних факторів тощо. Це, у свою чергу, вимагає подальших досліджень і коефіцієнт використання, кластерний та інші аналізи.


Список використаних джерел
1. Божок А. П Картографія. Підручник / Божок А. П., Осауленко Л. Є., Пастух В. В.; – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 279 с.
2. Гуцул Т.В. Практикум з основ ГІС та геоінформаційного картографування: Навчально-методичний посібник / Т.В. Гуцул, Я.П. Скрипник. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 171 с.
3. Єршов В. П., Гора І. М. Автоматизовані земельні інформаційні системи: Навч. посібник.— К.: НАУ, 1999.-125 с.
4. Жупанський Я.І. Географія Чернівецької області / Я.І. Жупанський , М.М. Куниця, Л.І. Воропай, М.О. Жук, М.О. Куниця, В.С. Антонов, М.І. Кирилюк, В.П. Коржик, Б.К. Термена, В.П. Руденко, В.П. Круль, В.О. Джаман, Н.І. Коновалова, П.О. Сухий // Наук. Посібник Чернівців, 1993. - 190 с.
5. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
6. Інструкція по топографічному зніманню у масштабах 1 :5000, 1 :2000,
1:1000, 1 :500. – К. : ГУГК України, 1999. – 145 с.
7. Козаченко Т. І. Геоінформаційне картографування науки та інноваційної діяльності в Україні / Т. І. Козаченко, Т. М. Курач // Вісн. геодезії та картографії. – 2004. – №3. – С. 32-43.
8. Козаченко Т. І. Методи моделювання і моделі в геоінформаційному картографуванні. / Т. І. Козаченко. // Вісн. геодезії та картографії. – 2008. –№ 3. – С. 11-18.
9. Курач Т. М. Аналітично-інформаційна система для геоіконічної візуалізації
/ Т. М. Курач // Часопис Картографії / Т. М. Курач. – Київ: ТОВ "Геопринт", 2016. – С. 45 – 51.28. Кулинич П. Ф. Визначення цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю. / П. Ф. Кулинич. // Приватизація землі:закон, практика, проблеми. – 2004. –№ 4. – С. 9–16.
10. Мальчикова Д. С. Використання ГІС / ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону. / Д. С. Мальчикова
// Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2010. – Вип.


12. –С. 123-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Pbgo_2010_12_25.pdf
11. Про землеустрій : закон України від 22.05.03 - № 858 . ВВР України від 5.09.2003 р. - № 36.
12. 	Керівництво користувача Vertical Mapper 3.5 / Pitney Bowes Software Inc., New York, 2008 – 121 с.
13. 	Світличний О. О., Андерсон В. М, Плотницький С. В. ГІС- системи: технологія і застосування. — Одеса, 1998. -278 с.
14. 	Світличний О. О. Основи геоінформатики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький За заг. ред. О. О. Світличного. - Суми : Університет. кн., 2006. - 295 с.
15. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1 : 5000 , 1 : 2000, 1 :
1000, 1 : 500. – [ від 01-01-2002] – К. Міністерство економіки та
природних ресурсів України. 2001. – 255 с. 5.
16. ArcGis	10.1.:	Руководство	пользователя	[Електронний	ресурс]: http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//00150000001v0000 00
18 https://atu.gki.com.ua/ua/karta/
19.https://decentralization.gov.ua/
20.http://www.ecomm.kiev.ua/ 21.http://www.ginews.co.uk/
22.http://www.kmc-geo.kiev.ua/
[bookmark: _GoBack]
