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В настоящее время ведется интенсивная застройка оползневых склонов в пределах Одесского побережья Черного моря. 
Одним из участков строительства в береговой зоне моря, является участок курортно-рекреационного комплекса, расположенный на оползневой терассе в районе 13 ст. Б. Фонтана.
Цель квалификационной работы заключалась в оценке инженерно- геодинамических условий участка строительства курортно-рекреационного комплекса на 13-ой ст. Большого Фонтана в г. Одесса.
В соответствие с целью работы были обобщены и проанализированы фондовые материалы о геологическом строении, физико-механических свойствах пород, гидрогеологических условиях в районе участка строительства. Рассмотрены геодинамические условия оползневого склона. 
Для решения поставленных задач использовались фондовые материалы Центра инженерно-проектных  изысканий, Причерноморского регионального геологического предприятия, института «Одессакоммунпроект», Одесского Управления инженерной защиты территорий, кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.
Структура и объем работы. Квалификационная работа состоит из введения, 2 разделов (9 глав), заключения и списка литературы из 17 наименований. Общий объем работы 67 страниц. В работе 9 рисунков, 6 таблиц.
По материалам квалификационной работы подготовлена презентация.
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В общей части работы приведены сведения о природных условиях территории Одесской области.
Территория исследуемого района относится к Черноморской климатической подобласти, которая является частью Атлантико-континентальной климатической области и расположена на юге Восточно-Европейской платформы в пределах западной части Причерноморской мело-кайнозойской впадины, наложенной на структуры платформы. 
В геологическом строении района принимают участие породы складчатого кристаллического фундамента, покровный осадочный и четвертичный комплексы. Для этой территории свойственно глубокое залегание фундамента от 1 до 2 км, в г. Одесса-1,34 км.
Исследуемый район расположен в пределах Причерноморской низменности, в области Днестрово-Тилигульской аккумулятивной лессовой равнины, расчлененной реками, балками и долинами лиманов, склоны которых изрезаны ярами и усложненные оползнями.
В гидрогеологическом отношении исследуемый район находится в пределах значительной по размерам гидрогеологической структуры-  Причерноморского артезианского бассейна.
В специальной части работы рассматриваются инженерно-геодинамические условия участка строительства курортно-рекреационного комплекса на 13-ой станции Большого Фонтана.
В геологическом строении плато принимают участие четвертичные отложения, представленные эолово-делювиальными лессовидными суглинками и супесями (e,vdQI-III); верхнеплиоценовые красно-бурые глины (N32); понтические известняки (N1p) и мэотические зеленовато- и голубовато-серые глины (N1m) с прослоями суглинков и супесей. На оползневом склоне залегают грунты, которые в результате оползневых процессов были смещены в нижнюю и среднюю часть склона, перекрытые насыпным слоем. 
В геоморфологическом отношении площадка исследований расположена в средней части оползневого склона, на террасе с абс.отм. поверхности 14,0-18,0 м и частично захватывает нижнюю террасу с абс.отм. 11,0-12,0 м.
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносных горизонтов в оползших лессовидных грунтах  и известняке.
На основании лабораторных исследований ЦИПИ в пределах сжимаемой толщи выделено 15 инженерно-геологических элементов. Получены нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов. Лессовидные суглинки ИГЭ 4а и 5а обладают просадочными свойствами при замачивании от нагрузок, равных собственному весу грунта. Величина суммарной просадки лессовых грунтов, при замачивании от собственного веса, составляет от 4,3 до 8,0 см и зависит от глубины залегания уровня грунтовых вод. На участках с глубиной залегания УГВ 2,5-5,4 м тип грунтовых условий по просадочности первый, мощность просадочных грунтов здесь 1,5-4,5 м. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – ІІІ, сейсмичность площадки составляет 7 баллов. Нормативная глубина промерзания грунтов для района исследований составляет 0,8 м. 
Выполненный анализ свидетельствует о том, что участок строительства характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями: изменением мощности грунтов и абсолютных отметок, выделенных ИГЭ, невыдержанностью ИГЭ по простиранию, наличием слабых обводненных грунтов и насыпных грунтов переменной мощности, раздробленностью массива пород на блоки в пределах изучаемой оползневой террасы. Указанное выше позволяет отнести участок исследований к ІІІ категории сложности.
В работе приведен анализ инженерно-геодинамических условий оползневого склона
До осуществления противооползневых мероприятий (1970 г) весь участок строительства испытывал значительные деформации и оползневые процессы активно развивались в пределах прибровочной части плато и оползневого склона. В результате строительства комплекса противооползневых сооружений скорости оползневых деформаций уменьшились примерно на порядок и деформации пород оползневого склона приобрели преимущественно установившийся характер.
Устойчивость оползневого склона по геодезическому поперечнику, который расположен в створе участка строительства была рассчитана для двух вариантов: а) современной конфигурации склона; б) учитывались изменение конфигурации склона за счет устройства котлована в его верхней части, передача давления от проектируемого здания, устройство свайного фундамента и оборудование подпорной стенки для обеспечения устойчивости борта котлована.
Как показывают расчеты, при современной конфигурации склона прибровочная часть плато (условия формирования оползня в лессовых грунтах), оползневой склон (оползни второго порядка) – не обладают нормативным запасом устойчивости (К=1,25 для второго класса ответственности сооружений при особых сочетаниях нагрузок).  
Расчет устойчивости по второму варианту расчетной схемы показывает, что в результате разгрузки прибровочной части плато за счет устройства котлована для строительства проектируемого сооружения в верхней части склона коэффициенты устойчивости расчетных поверхностей смещения в лессовых грунтах соответствуют нормативным требованиям. Вместе с тем, при подготовке котлована возможна потеря устойчивости его борта за счет формирования оползней в слое лессовых супесей. 
Учет в дальнейших расчетах нагрузки от сооружения и сопротивления свай фундамента срезу показывает, что принятые проектные решения обеспечивают нормативную устойчивость верхней части склона, но для борта проектируемого котлована состояние устойчивости близкое к предельному сохраняется. Это указывает на необходимость усиления проектируемого верхнего свайного ряда, расположенного вблизи прибровочной части плато.
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