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ВСТУП

Геоморфологія, як галузь фізичної географії, досліджує рельєф, як один з провідних елементів географічного ландшафту. Генезис і динамічні зміни рельєфу відбуваються в певному географічному середовищі у взаємозв’язку з природними та антропогенними компонентами ландшафтного комплексу. Рельєф є одним з основних і стійких факторів розвитку геосистем. Саме рельєф місцевості створює специфіку географічного середовища, оскільки обумовлює значною мірою характер і просторовий розподіл багатьох інших компонентів того ж середовища: поверхневих і підземних вод, ґрунтового та рослинного покриву, тваринного світу, макро - і мікроклімату.
Таким чином вивчення рельєфу земної поверхні має величезне значення для пізнання природного середовища тому застосування геоінформаційних технологій розширює можливості аналізу і є актуальним в тому числі і з точки зору впровадження нових підходів.
Метою проведеного дослідження є порівняння практичних підходів та методів вивчення будови рельєфу місцевості на прикладі долини Сухого лиману з отримання прикладної інформації із застосуванням геоінформаційних тенологій.
Об'єктом дослідження є рельєф суходолу.
Предмет дослідження - морфологічні та морфо метричні характеристики окремих форм рельєфу та їх комплексів.
Для досягнення головної мети роботи до розв’язання поставлені наступні завдання:
1) проаналізувати існуючі визначення терміну рельєф;
2) узагальнити підходи проведення морфометричного аналізу рельєфу;
3) дослідити методи та підходи до побудови ЦМР місцевості, її аналізу та корекції;
4) отримати прикладні характеристики рельєфу геоінформаційними методами та проаналізувати їх прикладне значення.
Аналіз теоретичного матеріалу, узагальнення теоретичних питань вивчення будови рельєфу виконані з застосуванням методів аналізу та синтезу. 
Проведена статистична обробка отриманого матеріалу дозволила визначити похибки, екстремальні та середні значення характеристик рельєфу.
Геоінформаційні методи та технології застосовані до обробки масиву просторово координованої інформації дозволили обробити цифрову модель рельєфу досліджуваної місцевості та отримати морфологічні та морфо метричні характеристики рельєфу.
Автором побудовані карти-схеми провідних характеристик рельєфу, проведена класифікація форм рельєфу з використанням ГІС методів та виконано критичний аналіз із узагальненням отриманих результатів. Основні досягнення, отримані автором опубліковані в тезах доповідей конференцій.
Робота складається з 4 розділів в яких викладені теоретичні відомості з проведеного наукового дослідження, отримані результати та висновки. У вступі обгрунтована новизна дослідження, визначені обєкт, предмет, мета дослідження та завдання які вирішувались для її досягнення. В другому розділі висвітлено фізико-географічні умови території досліджень. В третьому розділі представлено теоретичні відомості та базові положення геоморфології та геоінформатики, методи дослідження. В заключному розділі обгрунтовано отримані результати на які спираються висновки.
Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків та списку використаної літератури. Містить 103 сторінок тексту, 36 рисунків, 13 таблиць. Список використаних джерел включає 43 найменувань.







ВИСНОВКИ

У зв’яжу з тим, що різноманітна господарська діяльність людського суспільства відбувається переважно саме на земній поверхні. Рельєф впливає на характер цієї діяльності. Він обумовлює використання ділянок земної поверхні під господарські цілі, в залежності від їхніх особливостей. Отримання цих характеристик є важливим етапом як на стадії вивчення рельєфу, так і господарської діяльності. Впровадження ГІС-технологій на всіх стадіях вивчення і отримання характеристик рельєфу дозволяє автоматизувати деякі дослідницькі роботи та вимірювання. Основою для цього виступають цифрові моделі рельєфу.
Проведене дослідження дозволило провести наступні узагальнення та сформулювати висновки:
1. Для проведення геоінформаційного моделювання та аналізу, складні за будовою поверхні представляють за допомогою  цифрових моделей рельєфу та місцевості. Характеристики рельєфу місцевості отримуються за допомогою обробки цифрових моделей висот. 
2. За визначенням О. Світличного: «Під цифровою моделлю рельєфу - ЦМР - у геоінформатиці звичайно розуміють цифрове подання топографічної поверхні у вигляді регулярної мережі комірок заданого розміру … або нерегулярної трикутної мережі …».
3. Морфометричні коефіцієнти показників рельєфу представлені чотирьма групами:
- абсолютні й відносні висоти;
- глибина й густота розчленовування;
- ухили й градієнти;
- форма (конфігурація) елементів гідрографії.
В ГІС в свою чергу виділяють чотири основні групи геоморфометричних величин.
- Локальні морфометричні величини - описують геометрію топографічної поверхні уздовж напрямків.
- Нелокальні морфометричні величини - описують відносне положення даної крапки на топографічній поверхні.
- Солярні морфометричні величини - опиють взаємини між топографічною поверхнею й сонячною радіацією.
- Комбіновані морфометричні величини - емпірично складені з декількох локальних і / або нелокальних величин.
4. Геоморфометричний аналіз з застосуванням ГІС базується  на фундаментальних геморфометричних параметрах ухилу та експозиції.
Аналіз отриманих за допомогою ГІС характеристик рельєфу показав, що територія досліджень виявилася переважно придатною для громадянського будівництва. Обмежено придатні та непридатні ділянки розташовані на узбережжі моря та лиману, річок, та балок.
Класифікація форм рельєфу на типи рельєфу та автоматична обробка досліджуваного рельєфу з виділенням складових типів рельєфу з використанням ГІС, враховує два підходи:
- Критерії визначаються, виходячи з уявлень про градації морфометричних показників.
- Замість проведення кордонів виділяються форми рельєфу найбільш наближені до «природних угруповань».
Для використання або відображення значень прикладних показників рельєфу необхідно виконати генералізацію побудованих похідних моделей по областях відповідно до типів рельєфу.
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