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ВСТУП

В умовах обмеженості ресурсів поверхневих (річкових) вод і їх не завжди задовільної якості, для водопостачання в Одеській області альтернативним джерелом є підземні води, і насамперед, верхньосарматського горизонту. Ці води використовуються як для водопостачання (за умови низької мінералізації і відповідної якості), так і як лікувально-столові. 

З  метою господарсько-питного водопостачання населення були пробурені і активно експлуатуються артезіанські свердловини. 

Населення с.Доброжанове Біляївського району Одеської області у кількості 200 осіб забезпечується привізною водою. На момент подання заявки на буріння артезіанські свердловини в селі відсутні. Найближчі свердловини розташовані на відстані від 1,5 до 4,5км в сусідніх селах Широка Балка та Майори.  Бурінням розвідувально-експлуатаційної свердловини буде вирішена проблема господарсько-питного водопостачання населення. 

У зв'язку з цим, одним з актуальних питань стає  оцінка сучасного стану верхньосарматського водоносного горизонту. 


Метою даної роботи є характеристика гідрогеологічних умов і якості підземних вод верхньосарматського водоносного горизонту по свердловині 157 (Біляївський район Одеської області).

Для досягнення цієї мети були вирішені наступні завдання: 

–  збір і систематизація фондових матеріалів і вивчення природних умов території Біляївського району Одеської області; 

–  аналіз сучасного стану верхньосарматського  водоносного горизонту і режиму експлуатації найближчих водозаборів, що діють; 

– графічне представлення результатів обробки хімічних аналізів води верхньосарматського горизонту для питного водопостачання населення с.Доброжанове; 

– характеристика якості підземних вод верхньосарматських відкладів по свердловині №157 і визначення розмірів ЗСО;

– рекомендації щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від  виснаження і забруднення.

Кваліфікаційна робота складається із загальної і спеціальної текстових частин, супроводжується необхідним фактичним матеріалом у вигляді таблиць, графіків і карт.  

Робота виконана на підставі фондових матеріалів Причорномор ДРГП і опублікованої літератури. 
Автор виражає подяку співробітникам Причорномор ДРГП і науковому керівнику за надані матеріали і методичну допомогу в підготовці роботи.

ВИСНОВОК
У відповідності до проекту «Пошуки питних підземних вод і буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях» на території с. Доброжанове Біляївського району Одеської області Причорномор ДРГП виконане буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини № 157.  

Свердловина розкрила напірний водоносний горизонт у верхньосарматських відкладах. Продуктивні водовмісні прошарки тріщинуватого детритусового  вапняку потужністю 0,8 та 2,1м залягають в інтервалах глибин 107 – 111 м. 

Якісний і кількісний вміст основних катіонів і аніонів в досліджуваній воді стабільний, характеризує її як прісну, з сухим залишком 424-450 мг/дм3 та загальною жорсткістю 3,0-4,0 ммоль/дм3, гідрокарбонатну магнієво – натрієву з вмістом нормованих компонентів, що не перевищує  гранично допустимих (ГОСТ 2874-82 «Вода питна», ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Якісний і кількісний вміст основних катіонів і аніонів в досліджуваній воді стабільний, характеризує її як  прісну. За хімічним складом підземні води гідрокарбонатні магнієво-натрієві  прісні . 

Санітарні зони II - III поясів радіусом 205 м і 1027 м відповідно, витримані. Водоносний горизонт в природних умовах є захищеним від забруднення при вертикальній фільтрації товщею глин потужністю більше 35м, яка його перекриває. На даній території і в межах санітарних зон джерела забруднення підземних вод відсутні.
Експлуатаційна свердловина повинна працювати в режимі, який забезпечує підземному водному джерелу екологічну безпеку. 
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