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АНОТАЦІЯ 
Бєльчич А. Р. Гідрогеологічний стан та попередня оцінка прогнозних ресурсів верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області. Наукова робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»  зі спеціальності 103 «Науки про Землю», освітня програма «Науки про Землю».
Магістерська кваліфікаційна робота складається із вступу, 2 розділів, висновку та списку використаної літератури. Загальний обсяг складає 52 сторінок друкованого тексту. Робота містить 5 рисунків і 2 таблиці, а також список використаних джерел з 16 найменувань.
Об'єкт дослідження – верхньосарматський водоносний горизонт на Півдні Одеської області.
Предмет дослідження – гідрогеологічний стан та прогнозні ресурси верхньосарматського водоносного горизонту. 
Мета кваліфікаційної роботи – комплексний аналіз гідрогеологічного стану та попередня оцінка прогнозних ресурсів верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області. 
У дослідженні були виявлені та проаналізовані особливості гідрогеологічного стану верхньосарматського водоносного горизонту на півдні Одеської області. Робота також розглядає просторову мінливість гідрогеохімічних характеристик горизонту та містить оцінку прогнозних ресурсів для верхньосарматського водоносного горизонту.
Ключові слова: гідрогеологічний стан, верхньосарматський водоносний горизонт, прогнозні ресурси.




ABSTRACT
Belchich A.R. Hydrogeological condition and preliminary assessment of forecast resources of the Upper Sarmatian aquifer in the South of Odesa region. Scientific work for obtaining the degree of higher education "Master" in the specialty 103 "Earth Sciences", educational program "Earth Sciences".
The master's thesis consists of an introduction, 2 chapters, a conclusion and a list of references. The total volume is 52 pages of printed text. The work contains 5 figures and 2 tables, as well as a list of used sources from 16 titles.
The object of the study is the Upper Sarmatian aquifer in the South of Odesa region.
The subject of the study is the hydrogeological state and forecast resources of the Upper Sarmatian aquifer.
The purpose of the qualification work is a comprehensive analysis of the hydrogeological state and a preliminary assessment of the forecast resources of the Upper Sarmatian aquifer in the South of Odesa region.
The study revealed and analyzed the features of the hydrogeological state of the Upper Sarmatian aquifer in the south of Odesa region. The work also examines the spatial variability of the hydrogeochemical characteristics of the horizon and includes an assessment of forecast resources for the Upper Sarmatian aquifer.
Key words: hydrogeological condition, Upper Sarmatian aquifer, forecast resources.
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ВСТУП
Актуальність теми. Підземні води у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену експлуатується численними свердловинами і може розглядатися, як джерело резервного та централізованого водозабезпечення населення міст та селищ Арцизького і Татарбунарського районів. В контексті виснаження поточних джерел питного водопостачання вивчення гідрогеологічного стану та ресурсів верхньосарматського водоносного горизонту стає критично важливим для забезпечення водою населення та промисловості.. Забезпечення раціонального використання підземних вод є однією з ключових вимог для досягнення екологічної безпеки та врахування потреб майбутніх поколінь. Глибокий аналіз дозволить розробити стратегії управління водними ресурсами регіону.
Мета роботи – комплексний аналіз гідрогеологічного стану та попередня оцінка прогнозних ресурсів верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області. Робота спрямована на надання обґрунтованих рекомендацій для ефективного та сталого використання водних ресурсів верхньосарматського водоносного горизонту Півдня Одеської області.
Для досягнення зазначеної мети у даній роботі були вирішені такі завдання:
· охарактеризувати фізико-географічні умови півдня Одеської області по літературним джерелам;
· надати геолого-літологічну характеристику порід верхньосарматського водоносного горизонту;
· охарактеризувати гідрогеологічний стан верхньосарматського водоносного горизонту, в тому числі умови залягання та живлення горизонту; 
· надати гідрогеохімічну характеристику верхньосарматського водоносного горизонту, виявити та дослідити гідрогеохімічну зональність;
· здійснити оцінку обсягів та якості прогнозних ресурсів верхньосарматського водоносного горизонту з урахуванням потенційних ризиків експлуатації;
Об’єктом дослідження є верхньосарматський водоносний горизонт на Півдні Одеської області, предметом – гідрогеологічний стан та прогнозні ресурси верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області. 
Матеріали і методи дослідження. Для написання дипломної роботи використано відповідну спеціальну літературу, таку як підручники, атласи, наукові монографії та статті. Також були зібрані та використані матеріали інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань, проведених різними організаціями (Державне геологічне підприємство «Причорноморгеологія», ДРГП «Північгеологія», ДНВП "Геоінформ України", ППО ОГГМЕ та ін.) в період 1950-2013 рр.
На основі зібраних матеріалів було створено електронні бази даних, призначені для картографічного моделювання із використанням програмного пакету ArcGIS та SAS.Planet, а також виконано статистичний аналіз матеріалів з використанням Microsoft Office Exel.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в ретельному аналізі гідрогеологічного стану верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області. Дослідження включає у себе глибокий аналіз геологічної будови, літологічних особливостей та властивостей водоносного горизонту, що сприяє глибшому розумінню гідрогеологічних умов регіону.
Практичне значення одержаних результатів полягає в детальному розгляді гідрогеологічних особливостей верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області та їхнього впливу на гідрогеологічний стан регіону. Отримані дані можуть бути використані для розроблення ефективних стратегій управління водними ресурсами та планування інфраструктурних проектів в даному регіоні.
Особистий вклад у реалізацію дослідження полягає у систематизації, узагальненні та обробці отриманих гідрогеологічних даних щодо верхньосарматського водоносного горизонту на Півдні Одеської області. Застосовано різні методи та критерії для комплексного аналізу, включаючи картографічне моделювання для візуалізації гідрогеологічних параметрів.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота включає в себе вступ, 2 розділів, висновок та список використаної літератури. Загальний обсяг складає 52 сторінок друкованого тексту. Робота містить 5 рисунків і 2 таблиці, а також список використаних джерел з 16 найменувань.


ВИСНОВКИ
Водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену повсюдно поширений на території півдня Одеської області, за виключенням ділянки, що обмежена рікою Киргиж-Китай і озером Китай, де горизонт розглядається, як спільний водоносний горизонт у середньо- і верхньосарматських відкладах. 
Водомісткі породи представлені прошарками і лінзами вапняків, пісків, алевритів, пісковиків. Прошарки і лінзи нерівномірно розподілені серед товщі глин. Потужність водовмісних порід змінюється від 0,1 до 16-27 метрів. Загальна потужність водоносного горизонту складає 46-160 метрів (збільшується в північному і північно-східному напрямках),  абсолютні позначки покрівлі змінюються від -10 до -98,9 метрів (знижуються в південному, південно-східному напрямках). За умовами залягання водоносний горизонт напірний. Висота напору зростає з півночі на південь і складає від 100 до 155м. П`єзометрична поверхня занурюється у загальному напрямку до Чорного моря. Але на площах інтенсивної експлуатації горизонту простежуються значні зниження п`єзометричної поверхні, особливо це стосується долин річок (Когильнік, Сарата, Хаджидер, Алкалія), до яких в основному приурочені населені пункти, водопостачання яких здійснюється з експлуатаційних свердловин на верхньосарматський водоносний горизонт.
Для водоносного горизонту у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу характерні відносно невисока водопроникність і значна фільтраційна неоднорідність за площею і в розрізі. Невисокі значення коефіціенту водопровідності обумовлені невеликою потужністю водовмісних відкладів.
В хімічному складі підземних вод у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу простежується гідрогеохімічна зональність. З півночі на південь, з зануренням порід на більшу глибину, підземні води за хімічним складом хлоридно-гідрокарбонатні натрієві і змішані, поступово заміщуються водами гідрокарбонатно-хлоридними і хлоридними натрієвими. В перехідній зоні спостерігаються води гідрокарбонатно-сульфатні, хлоридно-сульфатні, сульфатні натрієві. На всій території води солонуваті.
Водоносний горизонт є одним з основних джерел для господарсько-питного і технічного водопостачання в населені пункти, промислові і сільськогосподарські підприємства в центральній, південно-східній частинах території довивчення. Експлуатується численними свердловинами. Може розглядатися, як джерело резервного та централізованого водозабеспечення населення міст та селищ Арцизького, Татарбунарського, Саратського, Білгород-Дністровського районів.
Величина прогнозних ресурсів, розрахована за гідродинамічним методом «великого колодязя» становить 5000 м3/д при допустимому зниженні рівня 80 м, при чому величина прогнозних ресурсів підземних вод із мінералізацією до 3,0г/дм3 – 3,1тис.м3/д, з мінералізацією від 3,0 до 5,0г/дм3 – 1,9тис.м3/д. Найбільша кількість ресурсів припадає на Татарбунарський адміністративний район. 
Отже, водоносний горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену є важливим джерелом водопостачання на території Півдня Одеської області, і подальші пошуково-розвідувальні роботи дозволять отримати дані про перспективи і можливості реального використання ресурсів підземних вод на території Півдня Одеської області.
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